BusinessPhone – ACD-valvoja
Ryhmätoiminnot

## Sarjapuhelinjärjestelmä

Käytettäessä tätä toimintoa esiohjelmoidut näppäimet edustavat kaikkia (tai valittuja) ulkolinjoja kaikissa puhelimissa. Kutakin ulkolinjaa varten on ohjelmoitava toimintonäppäin. Tämä tarkoittaa sitä, että voit seurata jokaisen ohjelmoidun ulkolinjan liikenteen tilaa (esim. vapaa, varattu). Voit myös soittaa ulkopuhelun painamalla ulkolinjan näppäintä.

#### Ulkopuheluun vastaaminen

Ulkopuheluun vastataan painamalla vilkkuvaa näppäintä. (Tulevasta ulkopuhelusta ilmoitetaan vilkkuvalla linjanäppäimellä ja soittosignaalilla sen mukaan, miten järjestelmä on ohjelmoitu.)

Ulkolinja

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Puheyhteys soittajaan.

#### Ulkopuhelun soittaminen

Ulkopuhelu soitetaan painamalla ulkolinjan näppäintä. Ulkolinja varataan automaattisesti.

Ulkolinja

Paina vapaata linjanäppäintä (esiohjelmoitu).

Valitse haluamasi numero.

Jos soitat ulkopuheluja tällä tavalla, sinun ei tarvitse valita ensin ulkolinjan avausnumeroa.

© Ericsson Enterprise 2004