BusinessPhone – ACD-valvoja
Lähtevät puhelut

## Varattu alaliittymä

Soittaessasi alaliittymään kuulet varattu-äänen.

#### Koputus

Voit ilmoittaa varatulle alaliittymälle puhelustasi vaimealla soittosignaalilla.

Paina tätä (katso näyttöä).

Pidä luuri nostettuna. Kun luuri lasketaan alas alaliittymässä, johon olet soittamassa, siihen soitetaan automaattisesti.

Huom.

Jos kuulet varattu-äänen uudelleen, alaliittymä ei salli koputusta.

#### Rinnankytkentä

Voit rinnankytkeytyä käynnissä olevaan puheluun varatussa alaliittymässä (jos tämä toiminto on sallittu).

Paina tätä (katso näyttöä).

Kuuluu rinnankytkennän merkkiääni ja muodostuu kolmen osapuolen puhelu. Kun luuri lasketaan alas alaliittymässä, johon olet soittanut, mutta pidät luurisi nostettuna, alaliittymään soitetaan automaattisesti uudelleen.

Huom.

Jos kuulet vieläkin varattu-äänen, alaliittymälläsi ei ole rinnankytkentävaltuuksia tai haluttu alaliittymä on suojattu rinnankytkennältä.

© Ericsson Enterprise 2004