BusinessPhone – ACD-valvoja
Puhelujen aikana

## Yleinen pito

Pito

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Linjanäppäimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Puhelun voi poimia mistä tahansa alaliittymästä minuutin kuluessa, tai muuten se soi uudelleen pidon asettajan alaliittymässä.

Linja 1

Poimi omasta alaliittymästäsi painamalla tätä.

Tai:

Poimiminen toisesta alaliittymästä:

Soita alaliittymään, josta pito asetettiin.

Paina tätä (katso näyttöä).

© Ericsson Enterprise 2004