BusinessPhone – Supervisore ACD
Statistiche > Modalità programmazione

## Definizione dei valori soglia

Come accennato in precedenza, si possono definire due valori soglia per il periodo di misurazione, singolarmente per ciascun gruppo ACD.

Valore soglia 1 (T1):

Comporre.

Conferma

Premere (preprogrammato).

Oppure:

2˚

Premere.

Comporre il numero del gruppo ACD (numero di chiamata).

Conferma

Premere (preprogrammato).

Immettere l'intervallo di soglia (0–255 secondi).

Conferma

Premere (preprogrammato).

In caso di errore di digitazione premere il tasto del volume verso il basso per cancellare l'ultima cifra immessa.

Premere per concludere la programmazione.

Il telefono torna alla modalità normale.

Soglia 2 (T2):

Comporre.

Attenersi alla procedura sopra descritta.

© Ericsson Enterprise 2004