BusinessPhone – Supervisore ACD
Chiamate in uscita

## Interno occupato

Si chiama un'estensione e si riceve il tono di occupato.

#### Attesa

Si può avvisare un'estensione occupata della propria chiamata con un diverso segnale di suoneria.

Premere (vedi display).

Sganciare l'handset. Quando l'estensione chiamata riaggancia l'handset, viene chiamata automaticamente.

Nota:

se si riceve di nuovo il tono di occupato, l'estensione desiderata non prevede la funzione di attesa.

#### Intrusione

È possibile inserirsi in una chiamata in corso su un'estensione occupata (se questa funzione è consentita).

Premere (vedi display).

Viene emesso il tono di intrusione e viene stabilita una chiamata a tre. Quando l'estensione chiamata riaggancia l'handset e si sgancia l'handset del proprio apparecchio, l'estensione viene richiamata automaticamente.

Nota:

se si continua a ricevere il tono di occupato, la propria estensione non dispone dell'autorizzazione all'intrusione oppure l'estensione desiderata non prevede l'intrusione.

© Ericsson Enterprise 2004