BusinessPhone – Supervisore ACD
Chiamate in uscita

## Richiamata automatica

Si chiama un'estensione e si riceve il tono di occupato o non si riceve risposta.

Premere (vedi display).

Tono di verifica.

o

Riagganciare l'handset o premere per terminare la procedura.

Si viene richiamati quando l'estensione termina la chiamata in corso o quando termina una nuova chiamata. È necessario rispondere entro otto secondi. In caso contrario, il servizio di richiamata viene annullato.

Sganciare l'handset quando si viene richiamati.

Si può anche premere il tasto di linea o altoparlante per rispondere in modalità vivavoce.

© Ericsson Enterprise 2004