BusinessPhone – Supervisore ACD
Accessori

## Cuffia – Dialog 3213

Sono disponibili le seguenti funzioni di cuffia.

Nota:

per utilizzare le funzioni di cuffia, il telefono deve essere equipaggiato con l'unità opzionale DBY 410 02. Per informazioni sull'installazione dell'unità opzionale, consultare le istruzioni di installazione fornite in dotazione all'unità opzionale.

#### Attivazione/disattivazione della cuffia

Cuffia

Premere il tasto cuffia per attivare/disattivare (opzionale).

Vedere la sezione Descrizione. Tutte le chiamate possono essere gestite tramite cuffia.

#### Risposta alle chiamate

Linea 1

Premere il tasto di linea lampeggiante per rispondere.

Premere per terminare la chiamata tramite cuffia.

#### Effettuazione di chiamate

Comporre il numero.

Premere per terminare la chiamata.

#### Da cuffia ad handset

Sganciare l'handset.

#### Da handset a cuffia

Cuffia

Premere il tasto cuffia (opzionale).

#### Cuffia con ascolto di gruppo

Premere per alternare tra cuffia con o senza ascolto di gruppo.

#### Da cuffia a vivavoce

Premere.

Cuffia

Premere il tasto cuffia (opzionale).

#### Da vivavoce a cuffia

Cuffia

Premere il tasto cuffia (opzionale).

© Ericsson Enterprise 2004