BusinessPhone – Supervisore ACD
Altre funzioni utili

## Commutazione notte

Se si desidera attivare questo servizio, contattare l'amministratore di sistema. Questa funzione viene utilizzata per indirizzare tutte le chiamate in arrivo ad un'estensione (posizione di risposta), ad esempio quando l'ufficio è chiuso.

Notte

Premere per attivare o disattivare (preprogrammato).

Quando la luce lampeggia, è attiva la commutazione notte. Quando la luce è spenta, la commutazione notte è disattivata.

© Ericsson Enterprise 2004