BusinessPhone – Supervisore ACD
Altre funzioni utili

## Configurazione tandem

Per configurazione tandem si intende un'unità composta da due telefoni che utilizzano lo stesso numero di elenco. Uno dei telefoni è definito primario e l'altro secondario. Questa funzione consente la comunicazione per utenti che, ad esempio, hanno un telefono normale sulla scrivania (il telefono primario) e si devono spostare all'interno dell'edificio con il proprio telefono portatile (il telefono secondario). La configurazione tandem opera fondamentalmente come segue:

#### Per attivare la configurazione tandem

Secondario on/off

Premere (preprogrammato).

Oppure:

Comporre per collegarsi al telefono secondario.

Per chiamate in arrivo:

- Entrambi i telefoni sono considerati come 1 estensione singola.

Per chiamate in uscita:

- Entrambi i telefoni sono considerati come 2 estensioni separate.

#### Per disattivare la configurazione tandem

Secondario on/off

Premere (preprogrammato).

Oppure:

Comporre per disattivare il telefono secondario.

Per chiamate in arrivo:

- Il telefono secondario non può essere chiamato ed il telefono primario opera come un normale telefono autonomo.

Per chiamate in uscita:

- Entrambi i telefoni sono considerati come 2 estensioni separate.

#### Trasferimento di una chiamata tra i membri di un'unità tandem

Richiesta

Premere e comporre il proprio numero di elenco.

Trasferta

Premere.

© Ericsson Enterprise 2004