BusinessPhone – Supervisore ACD
Descrizione

## Dialog 3213 Executive

1 Display

3x40 caratteri. Vedere la sezione Informazioni visualizzate sul display.

2 Tasti funzione del menu

Le funzioni dipendono dallo stato del traffico e vengono visualizzate sull'ultima riga del display. Quando compare l'avvertenza (vedi display), premere il tasto indicato per accedere alla funzione.

3 2˚

Tasto per accedere alla seconda funzione assegnata ai tasti (queste funzioni sono indicate sulla seconda riga del tasto corrispondente).

4 Messaggio / informazioni

a. |  | Per inviare e ricevere messaggi. Vedere la sezione Messaggi.

b. |  | Per immettere informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

5 Tasti di funzione a programmazione doppia (A–N)

Memorizzazione di numeri, programmazione di funzioni.

6 Tasto di funzione a programmazione doppia (C) / Tasto cuffia

a. |  | Memorizzazione di numeri e programmazione di funzioni.

b. |  | La funzione cuffia è disponibile solo con l'unità opzionale (DBY 410 02) installata. Il tasto cuffia è programmato dall'amministratore di sistema. Vedere la sezione Accessori.

7 Trasferimento / deviazione

a. |  | Trasferimento di una chiamata in corso. Vedere la sezione Durante le chiamate.

b. |  | Attivazione/disattivazione della deviazione. Vedere la sezione Inoltro di chiamate.

8 Richiesta / conferenza

a. |  | Per effettuare una richiesta ad un interlocutore interno o esterno.

b. |  | Per stabilire una conferenza telefonica.

Vedere la sezione Durante le chiamate.

9 Linea 2 / info aggiuntiva

a. |  | Tasto di linea 2 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Lettura di informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

10 Linea 1 / memorizzazione/riselezione

a. |  | Tasto di linea 1 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Memorizzazione o riselezione di un numero esterno. Vedere la sezione Chiamate in uscita.

11 Regolazione del volume

Per regolare il volume. Il tasto può essere utilizzato anche come barra spazio/backspace nel modo scrittura. 12

Muto

Per attivare o disattivare il microfono. Vedere la sezione Durante le chiamate.

13 Altoparlante on/off

Per attivare o disattivare l'altoparlante. Vedere la sezione Durante le chiamate.

14 Cancella

Per terminare le chiamate o cancellare il display durante la programmazione.

15 Microfono

16 Tastiera opzionale (A–Q)

17 Tasti funzione a programmazione doppia per tastiera. È possibile collegare quattro tastiere.

Nota:

se si utilizzano una o due tastiere, è possibile installare la tastiera opzionale DBY 409 01. Se tuttavia si utilizzano tre o quattro tastiere, tutte le tastiere opzionali devono essere di tipo DBY 409 02.

17 Altoparlante

18 Handset con funzione ausiliaria di ascolto

Nota:

l'handset può attirare e trattenere piccoli oggetti metallici nella regione dell'auricolare.

© Ericsson Enterprise 2004