BusinessPhone – ACD Supervisor
Uitgaande gesprekken

## Omgeleide aansluiting

Een omleidingsoproep doorverbinden maakt het mogelijk een specifieke nevenaansluiting op te roepen, zelfs wanneer gesprek doorverbinden op deze nevenaansluiting geactiveerd is.

Kiezen.

Kies een nevenaansluitingsnummer.

Druk.

U wordt met de gespecificeerde nevenaansluiting verbonden, om het even welk type van gespreksdoorverbinding van de opgeroepen nevenaansluiting geactiveerd is.

© Ericsson Enterprise 2004