BusinessPhone – ACD Supervisor
Andere nuttige eigenschappen

## Nachtschakeling

Indien u deze eigenschap wenst, vraag uw systeembeheerder. Deze functie wordt gebruikt om alle inkomende gesprekken naar één aansluiting te leiden (antwoordpositie), bijv. wanneer het kantoor gesloten is.

Nacht

Druk om te activeren of te deactiveren (voorgeprogrammeerd).

Wanneer de lamp licht geeft, is de nachtschakeling actief. Wanneer de lamp uitgaat, is de nachtschakeling passief.

© Ericsson Enterprise 2004