BusinessPhone – ACD Supervisor
Groepseigenschappen

## Algemene bel

De algemene beleigenschap maakt het mogelijk dat alle nevenaansluitingen van het systeem (incl. de operator) het gesprek van een nevenaansluiting kunnen aannemen die als algemene belnevenaansluiting vooraf werd bepaald.

Kies de algemene belaannamecode.

Vraag uw systeembeheerder naar de algemene belaannamecode.

U wordt onmiddellijk met de oproepende partij verbonden. Indien twee of meer nevenaansluitingen terzelfdertijd een oproep van de algemene belnevenaansluiting proberen te beantwoorden, kan enkel de eerste nevenaansluiting het gesprek aannemen. De andere nevenaansluitingen zullen de nummer niet-bereikbaar toon horen en hun displays zullen het bericht tonen. Dit gebeurt eveneens, wanneer u de algemene belaannamecode kiest en er geen gesprekken in wacht zijn op de algemene belnevenaansluiting.

Notitie:

U kunt ook de algemene belcode op een functietoets programmeren.

© Ericsson Enterprise 2004