BusinessPhone – ACD Supervisor
Andere nuttige eigenschappen

## Direct antwoord

Het is mogelijk interne gesprekken automatisch handsfree te beantwoorden zonder de lijntoets te drukken. Indien u deze faciliteit nodig hebt, gelieve uw systeembeheerder te vragen.

Direct antwoord

Druk de directe antwoordtoets (voorgeprogrammeerd).

Inkomende gesprekken worden door één uitgeschakeld belsignaal aangetoond, de aan/uit lamp geeft licht en het gesprek komt direct door de luidspreker.

Notitie:

Om een doorverbonden extern gesprek aan te nemen, moet u eerst de doorverbindingstoets drukken.

#### Direct antwoord annuleren

Direct antwoord

Druk de directe antwoordtoets (voorgeprogrammeerd).

De lamp gaat uit.

© Ericsson Enterprise 2004