BusinessPhone – ACD Supervisor
Uitgaande gesprekken

## Verkorte nummers

Door het gebruik van de verkorte nummers, kunt u gesprekken voeren door eenvoudig enkele toetsen te drukken. Vaak gebruikte externe nummers worden in de telefooncentrale opgeslagen als algemene verkorte nummers.

Uw persoonlijk meest gebruikte externe nummers - individuele verkorte nummers genoemd - kunnen op de 2de lijn van de programmeerbare telefoontoetsen, op de toetsenborden of op de toetsen 0 tot 9 (Dialog 4223 Professional) opgeslagen en gebruikt worden.

Notitie:

Functies die u activeert/deactiveert via een kiescode, bijv. *32* en #32# als herinnering, kunnen ook als individuele verkorte nummers worden opgeslagen.

U beschikt over twee opties om een individueel verkort nummer of een functie te programmeren:

#### Optie 1 - Via een programmeerbare toets

Individueel verkorte nummers kunnen op de programmeerbare toetsen en op de optionele toetsenborden geprogrammeerd worden.

#### Optie 2 - Via de toetsengroep

Indien u de Dialog 4223 Professional zonder toetsenbord gebruikt, kunt u 10 individueel verkorte nummers op de toetsen 0 tot 9 programmeren. Bijkomend kunt u de programmeerbare toetsen op het telefoontoestel programmeren (zie optie 1).

Notitie:

Wanneer u uw Dialog 4223 Professional met een optioneel toetsenbord opwaardeert, worden alle verkorte nummers die via het toetsenpaneel op de toetsen 0 tot 9 geprogrammeerd zijn op de eerste 10 programmeerbare toetsen van het eerste toetsenbord automatisch opgeslagen.

© Ericsson Enterprise 2004