BusinessPhone – ACD Supervisor
Als een agent werken

## ACD pauzetoets

Uw telefoontoestel kan ook van een pauzetoets voorzien zijn. Deze optie maakt het mogelijk dat u een pauze maakt zonder uit het systeem uit te loggen. Om misbruik van deze optie te vermijden, wordt er een pauzebeperking gebruikt. Gelieve uw systeembeheerder naar de pauzebeperking te vragen.

ACD pauze

Druk (voorgeprogrammeerd).

Uw toestel is in een pauzetoestand. Het toetsenlicht geeft licht.

Wanneer u de pauze wenst te verlaten:

ACD pauze

Druk (voorgeprogrammeerd).

Het toetsenlicht gaat uit. Uw toestel is opnieuw actief en klaar om gesprekken te ontvangen.

Notitie:

Wanneer uw pauze langer is dan de pauzebeperking, wordt u automatisch uit het systeem uitgelogd.

© Ericsson Enterprise 2004