BusinessPhone – ACD Supervisor
ISDN-faciliteiten

## Inkomende oproepen van een ISDN-lijn beantwoorden

Een belsignaal en een knipperende lamp tonen een inkomend gesprek aan, beantwoord het gesprek op de gewone manier. Eén van de volgende vier gevallen zal voorkomen.

Voorbeeld 1:

Het openbare net levert het nummer van de oproeper.

M. Declerck met het openbare nummer 0 181100 4736 belt.

Voorbeeld 2:

De oproeper heeft geheim nummer geactiveerd. (Het oproepende nummer wordt onderdrukt.)

Voorbeeld 3:

Het openbare net kan het oproepnummer niet leveren, in dat geval wordt het normale nummer van de externe lijn getoond.

Voorbeeld 4:

Het oproepnummer werd naar het openbare net omgeleid, het oproep- en het omleidingsnummer worden getoond.

© Ericsson Enterprise 2004