BusinessPhone – ACD Supervisor
Beschrijving

## Dialog 3213 Executive

1 Display

3x40 letters. Zie paragraaf Display informatie.

2 Menufunctietoetsen

De functies zijn afhankelijk van de verkeersstatus en worden in de laatste lijn van het display getoond. Wanneer u verzocht wordt om (zie display), druk de gewenste toets om toegang te krijgen tot deze functie.

3 2de

Toets voor de toegang tot de secundaire toetsfuncties. (Deze functies worden vermeld in de tweede lijn van de overeenkomstige toets.)

4 Bericht / Info

a. |  | Berichten verzenden en ontvangen. Zie paragraaf Berichten.

b. |  | Informatie invoeren. Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

5 Programmeerbare duaal-functietoetsen (A-N)

Nummers opslaan, functies programmeren.

6 Programmeerbare duaal-functietoets (C) / Koptelefoontoets

a. |  | Nummers opslaan en functies programmeren.

b. |  | De koptelefoonfunctie is alleen maar beschikbaar met de geïnstalleerde optie-eenheid (DBY 410 02). De koptelefoontoets wordt geprogrammeerd door de systeembeheerder. Zie paragraaf Toebehoren.

7 Doorverbinden / Omleiden

a. |  | Een lopend gesprek doorverbinden. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

b. |  | Omleiding activeren/deactiveren. Zie paragraaf Gesprek doorverbinden.

8 Informatieverzoek / Conferentie

a. |  | Een informatieverzoek aan een interne of externe partij.

b. |  | Een telefoonconferentie tot stand brengen.

Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

9 Lijn 2 / Lees &

a. |  | Lijntoets 2 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Lees informatie. Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

10 Lijn 1 / Opslaan/Opnieuw kiezen

a. |  | Lijntoets 1 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Bewaar of kies opnieuw een extern nummer. Zie paragraaf Uitgaande gesprekken.

11 Volumecontrole

Volume instellen. Spatieër/spatieër terug ook schriftelijk.

12 Uitschakelen

De microfoon aan- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

13 Luidspreker aan/uit

De luidspreker aan- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

14 Clear

Gesprekken afbreken of het display wissen bij het programmeren.

15 Microfoon

16 Optioneel toetsenbord (A-Q)

17 Programmeerbare duaal-functietoetsen per toetsenbord. Er kunnen vier toetsenborden worden aangesloten.

Notitie:

Indien één of twee toetsenborden worden gebruikt, mag het optionele toetsenbord DBY 409 01 worden gebruikt. Wanneer er echter drie of vier toetsenborden worden gebruikt, moeten alle optionele toetsenborden van het type DBY 409 02 zijn.

17 Luidspreker

18 Hoorn met hoorapparaatfunctie

Gelieve hiervan nota te nemen:

De hoorn kan kleine metalen voorwerpen in het bereik van de ontvanger aantrekken en vasthouden.

© Ericsson Enterprise 2004