BusinessPhone – ACD Supervisor
Uitgaande gesprekken

## Automatisch terugbellen

U roept een nevenaansluiting op en hoort een bezettoon of krijgt geen antwoord.

Druk (zie display).

Controletoon.

of

De hoorn terug opleggen of drukken om de procedure te beëindigen.

U wordt teruggebeld, wanneer de nevenaansluiting het lopend gesprek beëindigt of wanneer de nevenaansluiting een nieuw gesprek beëindigt. U moet binnen de acht seconden antwoorden, anders wordt de terugbelservice geannuleerd.

Neem de hoorn op, wanneer u teruggebeld wordt.

(U kunt ook de lijn- of luidsprekertoets drukken om handsfree te antwoorden.)

© Ericsson Enterprise 2004