BusinessPhone – ACD Supervisor
Gesprek tellen

## Integrale systeemcontrole

Om het verlies van de getelde waarden tijdens systeemherconfiguraties te vermijden, biedt een geïntegreerde systeemcontrole de mogelijkheid om alle tellers uit te lezen die voor de herconfiguratie niet waren teruggezet. Om de systeemcontrole te starten, hebt u een speciaal autoriteitsniveau nodig (vraag uw systeembeheerder of deze eigenschap op uw telefoontoestel beschikbaar is).

Kiezen.

(Dezelfde procedure als voor het uitlezen van de verzamelde kosten wordt gebruikt.)

Druk om een systeemcontrole te starten (zie display).

Indien er een fout wordt gevonden, wordt de volgende informatie getoond:

Druk om de foutieve gegevens te tonen (zie display).

Het display toont het eerste foutieve gegeven in het systeem. De display-informatie omvat de nevenaansluitingsnummers die tijdens het herconfigureren werden gewist en de respectieve kosten voor deze nevenaansluitingen.

Druk om door de foutieve gegevens te gaan (zie display).

Druk om tussen de indicatie in pulsen of kosten te schakelen (zie display).

Druk om de foutieve gegevens terug te zetten (zie display).

In dit geval wordt er geen print-out via de aangesloten printer gemaakt.

Druk om naar het vorige menu terug te gaan (zie display).

© Ericsson Enterprise 2004