BusinessPhone – ACD Supervisor
Gesprek doorverbinden

## Vaste omleiding

Deze functie leidt uw gesprekken naar een voorgeprogrammeerd antwoordtoestel (bijv. secretariaat).

#### Vaste omleiding activeren

2de

Druk.

Omleiding

Druk om de omleiding te activeren.

Alle gesprekken naar uw nevenaansluiting worden naar een voorgeprogrammeerd adres geleid. Het display toont de actuele omleidingsstand.

#### Omleiding annuleren

2de

Druk.

Omleiding

Druk om omleiding te annuleren.

© Ericsson Enterprise 2004