BusinessPhone – ACD Supervisor
Controlefuncties

## Opschakeling

Dit is nuttig, indien u een agent bijstand verleent die met een gesprek bezig is.

Roep de agentenpositie op.

Bezettoon.

Druk (zie display).

U hoort een opschakeltoon en een gesprek met drie partijen werd tot stand gebracht. Wanneer de opgeroepen nevenaansluiting inhaakt en u de hoorn niet oplegt, wordt de nevenaansluiting automatisch heropgeroepen.

© Ericsson Enterprise 2004