BusinessPhone – nadzorca ACD
Inne użyteczne funkcje

## Wybieranie tonowe DTMF

Funkcja wybierania tonowego DTMF używana jest do sterowania automatycznymi sekretarkami i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Nawiąż połączenie z numeru wewnętrznego lub zewnętrznego z urządzeniem, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Jeśli połączenie zostanie odebrane, można nadal wybierać cyfry, które będą wysyłane do tego urządzenia jako cyfry DTMF (sygnały tonowe) i mogą posłużyć do aktywowania odpowiednich funkcji.

© Ericsson Enterprise 2004