BusinessPhone – nadzorca ACD

## Opis

### Dialog 4223 Professional

1 Wyświetlacz

3x40 znaków. Patrz sekcja Informacje na wyświetlaczuna stronie 85.

2 Przyciski funkcji menu

Dostępne funkcje zależą od stanu linii i są wyświetlane w ostatnim wierszu wyświetlacza. Gdy pojawi się polecenie (patrz wyświetlacz), należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić wymaganą funkcję.

3 2F

Przycisk dostępu do podrzędnych funkcji przycisków (nazwa funkcji podrzędnej znajduje się w drugim wierszu opisu przycisku).

4 Wiadomości / Informacje

a. |  | Wysyłanie i odbieranie wiadomości. Patrz sekcja Wiadomościna stronie 124.

b. |  | Wprowadzanie informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecnościna stronie 119.

5 Dwufunkcyjne przyciski programowalne

Zapisywanie numerów, programowanie funkcji.

6 Transfer / Przekierowanie

a. |  | Łączenie (transfer) rozmowy do innego abonenta. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

b. |  | Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania. Patrz sekcja Przenoszenie wywołańna stronie 114.

7 Zapytanie / Konferencja

a. |  | Kierowanie zapytania na numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

b. |  | Zestawianie połączenia trzech lub więcej rozmówców. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

8 Linia 2 / Odczyt &

a. |  | Przycisk linii 2 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Odczyt informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecnościna stronie 119.

9 Linia 1 / Zachowaj/ Powtórz

a. |  | Przycisk linii 1 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Zapisywanie lub wybieranie numeru zewnętrznego. Patrz sekcja Połączenia wychodzącena stronie 92.

10 Wyłączanie i włączanie mikrofonu

Wyłączanie i włączanie mikrofonu. Patrz sekcje Podczas połączeńna stronie 102 i Wyłączenie dzwonkana stronie 91.

11 Włączanie / wyłączanie głośnika

Włączanie lub wyłączanie głośnika. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

12 Zestaw nagłowny

Patrz sekcja Zestaw nagłowny — Dialog 4223 Professionalna stronie 170.

13 Regulacja głośności

Przyciski służące do regulowania głośności. Umożliwiają także wprowadzanie spacji i kasowanie znaku w trybie wpisywania tekstu. 14

Kasowanie

Rozłączanie połączeń lub usuwanie informacji z wyświetlacza podczas programowania.

15 Mikrofon

16 Opcjonalny panel dodatkowych przycisków

17 dwufunkcyjnych przycisków programowalnych na każdym panelu dodatkowych przycisków. Można podłączyć cztery panele.

Uwaga:

Należy używać tylko opcjonalnych paneli dodatkowych przycisków typu DBY 419 01.

17 Głośnik

18 Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego

Uwaga:

Część słuchawki zawierająca głośnik może przyciągać niewielkie metalowe przedmioty.

#### Więcej informacji

Dialog 3213 Executive

Przyciski telefonu Dialog 4223/Dialog 3213

Wskazania lampek

Informacje na wyświetlaczu

Sygnały

© Ericsson Enterprise 2004