BusinessPhone – nadzorca ACD
Funkcje ISDN

## Lista połączeń ISDN

Dzięki tej funkcji użytkownik nie utraci żadnych wywołań przychodzących, ponieważ wszystkie nieodebrane wywołania ISDN zostaną zapisane w telefonie, na przykład gdy nie zostaną odebrane lub telefon będzie zajęty.

Przy użyciu telefonu można:

- wyświetlić liczbę nieodebranych wywołań
- wybierać numery zapisane na liście połączeń
- przewijać listę połączeń
- sprawdzić godzinę i datę poszczególnych połączeń
- usunąć numery z listy.

Informacja o liczbie połączeń znajdujących się na liście pojawia się na wyświetlaczu, np. komunikat oznacza, że na liście znajduje się 10 numerów z których przychodziły wywołania.

#### Odczyt listy nieodebranych wywołań

Wyświetlanie pierwszej pozycji z listy połączeń:

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje, np. oznacza pierwsze z 10 wywołań zapisanych na liście.

Uwaga:

Jeśli użytkownik nie zareaguje w ciągu 30 sekund, wyświetlacz powróci do stanu spoczynku. Aby wyłączyć funkcję przed czasem, należy nacisnąć przycisk kasowania.

Naciśnij, aby przewijać listę (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby wywołać wybrany numer (patrz wyświetlacz).

Po nawiązaniu połączenia numer zostanie automatycznie usunięty z listy połączeń. Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zostaną dodane automatycznie.

Uwaga:

Jeśli cyfry dostępu do linii zewnętrznej nie zostały zdefiniowane dla listy połączeń, należy skontaktować się z administratorem systemu.

#### Wyświetlanie daty, godziny i liczby prób nawiązania połączenia

Podczas odczytu listy nieodebranych wywołań:

Naciśnij, aby wyświetlić datę i godzinę wybranego połączenia (patrz wyświetlacz).

Zostaną wyświetlone informacje o tym, ile razy i kiedy ostatni raz dzwoniono z tego numeru.

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu (patrz wyświetlacz).

#### Usuwanie numerów z listy nieodebranych połączeń

Podczas odczytu listy nieodebranych połączeń:

Naciśnij, aby usunąć wybrany wpis (patrz wyświetlacz).

Wyświetlany numer zostanie usunięty z listy i zostanie wyświetlony następny. Jeśli na liście nie będzie więcej połączeń, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Uwaga:

Jeśli użytkownik nie zareaguje w ciągu 5 sekund, wyświetlacz powróci do stanu spoczynku. Aby wyłączyć funkcję przed czasem, należy nacisnąć przycisk kasowania.

© Ericsson Enterprise 2004