BusinessPhone – nadzorca ACD
Opis

## Dialog 3213 Executive

1 Wyświetlacz

3x40 znaków. Patrz sekcja Informacje na wyświetlaczuna stronie 85.

2 Przyciski funkcji menu

Dostępne funkcje zależą od stanu linii i są wyświetlane w ostatnim wierszu wyświetlacza. Gdy pojawi się polecenie (patrz wyświetlacz), należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić wymaganą funkcję.

3 2F

Przycisk dostępu do podrzędnych funkcji przycisków (nazwa funkcji podrzędnej znajduje się w drugim wierszu opisu przycisku).

4 Wiadomości / Informacje

a. |  | Wysyłanie i odbieranie wiadomości. Patrz sekcja Wiadomościna stronie 124.

b. |  | Wprowadzanie informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecnościna stronie 119.

5 Dwufunkcyjne przyciski programowalne (A–N)

Zapisywanie numerów, programowanie funkcji.

6 Dwufunkcyjny przycisk programowalny (C) / Przycisk zestawu nagłownego

a. |  | Zapisywanie numerów i programowanie funkcji.

b. |  | Z funkcji zestawu nagłownego można korzystać dopiero po zainstalowaniu modułu urządzeń opcjonalnych (DBY 410 02). Przycisk zestawu nagłownego programuje administrator systemu. Patrz sekcja Akcesoriana stronie 168.

7 Transfer / Przekierowanie

a. |  | Łączenie (transfer) rozmowy do innego abonenta. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

b. |  | Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania. Patrz sekcja Przenoszenie wywołańna stronie 114.

8 Zapytanie / Konferencja

a. |  | Kierowanie zapytania na numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

b. |  | Zestawianie połączenia trzech lub więcej rozmówców. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

9 Linia 2 / Odczyt &

a. |  | Przycisk linii 2 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Odczyt informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecnościna stronie 119.

10 Linia 1 / Zachowaj/ Powtórz

a. |  | Przycisk linii 1 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Zapisywanie lub wybieranie numeru zewnętrznego. Patrz sekcja Połączenia wychodzącena stronie 92.

11 Regulacja głośności

Przyciski służące do regulowania głośności. Umożliwiają także wprowadzanie spacji i kasowanie znaku w trybie wpisywania tekstu. 12

Wyłączenie mikrofonu

Wyłączanie i włączanie mikrofonu. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

13 Włączanie / wyłączanie głośnika

Włączanie lub wyłączanie głośnika. Patrz sekcja Podczas połączeńna stronie 102.

14 Kasowanie

Rozłączanie połączeń lub usuwanie informacji z wyświetlacza podczas programowania.

15 Mikrofon

16 Panel przycisków dodatkowych (A–Q)

17 dwufunkcyjnych przycisków programowalnych na każdym panelu dodatkowych przycisków. Można podłączyć cztery panele.

Uwaga:

Jeśli do telefonu ma być podłączony jeden lub dwa panele przycisków dodatkowych, można użyć modelu DBY 409 01. Jeśli jednak do telefonu mają być podłączone trzy lub cztery panele przycisków dodatkowych, muszą to być panele typu DBY 409 02.

17 Głośnik

18 Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego

Uwaga:

Część słuchawki zawierająca głośnik może przyciągać niewielkie metalowe przedmioty.

© Ericsson Enterprise 2004