BusinessPhone – nadzorca ACD
Połączenia przychodzące

## Odbieranie wywołań

Podnieś słuchawkę.

#### Urządzenie głośnomówiące

Linia 1

Naciśnij, nie podnosząc słuchawki.

Lub:

Naciśnij, nie podnosząc słuchawki.

Połączenie zostanie nawiązane i będzie można rozmawiać przy użyciu głośnika i mikrofonu.

Naciśnij, aby zakończyć połączenie obsługiwane przez urządzenie głośnomówiące.

#### Z innego aparatu

Wywołanie sygnalizowane na określonym telefonie można odebrać z dowolnego aparatu w biurze.

Wybierz numer wewnętrzny, do którego jest kierowane wywołanie.

Będzie słychać sygnał zajętości.

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

#### Odbieranie połączeń na linii nr 2

Aby można było odbierać połączenia także podczas prowadzenia rozmowy, należy najpierw zaprogramować funkcję Wolna 2-ga linia dla przycisku programowalnego.

Wolna 2-ga linia

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wolna 2-ga linia (funkcja zaprogramowana).

Gdy funkcja Wolna 2-ga linia jest włączona, świeci odpowiednia lampka i można odbierać połączenia podczas trwającej rozmowy telefonicznej.

#### Odbieranie drugiego połączenia

Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmi pojedynczy dzwonek, a przycisk linii zacznie migać, oznacza to nadejście nowego połączenia:

Linia 2

Naciśnij migający przycisk linii.

Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Uwaga:

Aby sprawdzić, kto dzwoni, należy najpierw wybrać funkcję (patrz wyświetlacz).

Aby powrócić do pierwszego połączenia:

Linia 1

Naciśnij przycisk pierwszej linii.

Drugie połączenie zostanie zawieszone. Użytkownik zostanie połączony z pierwszym rozmówcą.

Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie.

© Ericsson Enterprise 2004