BusinessPhone – nadzorca ACD
Statystyka > Tryb programowania

## Określanie progów

Jak wspomniano wcześniej, dla poszczególnych grup ACD można zdefiniować dwa progi czasu pomiaru.

Próg 1 (T1):

Wybierz kolejno.

Enter

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

Lub:

2 F

Naciśnij.

Wprowadź numer grupy ACD (numer w centrali).

Enter

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

Wprowadź czas progowy (od 0 do 255 sekund).

Enter

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

Jeśli podczas wpisywania zostanie popełniony błąd, należy nacisnąć przycisk zmniejszenia głośności, aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę.

Naciśnij, aby zakończyć programowanie.

Telefon powróci do normalnego trybu.

Próg 2 (T2):

Wybierz kolejno.

Wykonaj procedurę opisaną powyżej.

© Ericsson Enterprise 2004