BusinessPhone – Диспетчер ACD
Исходящие вызовы

## Сокращенные номера

Используя сокращенные номера, вы можете произвести вызов, нажав всего несколько клавиш. Часто используемые внешние номера сохраняются на учрежденческой АТС в виде общих сокращенных номеров.

Внешние номера, которые вы используете наиболее часто, называемые индивидуальными сокращенными номерами, можно сохранить при помощи второго регистра программируемых клавиш телефона, клавишной панели или на клавишах 0–9 (Dialog 4223 Professional).

Примечание:

Функции, включаемые и выключаемые с помощью набора кодов, например *32* и #32# для напоминаний, можно также сохранить как индивидуальные сокращенные номера.

Запрограммировать индивидуальный сокращенный номер можно двумя способами:

#### Вариант 1 – с помощью программируемой клавиши

Индивидуальные сокращенные номера можно запрограммировать на программируемые клавиши и на дополнительные клавишные панели.

#### Вариант 2 – с помощью клавиатуры

При использовании телефона Dialog 4223 Professional без клавишной панели можно запрограммировать 10 индивидуальных сокращенных номера на клавиши 0–9. Кроме того, можно запрограммировать программируемые клавиши на телефоне (см. Вариант 1).

Примечание:

При добавлении к телефону Dialog 4223 Professional дополнительной клавишной панели все сокращенные номера, запрограммированные с помощью клавиатуры на клавиши 0–9, будут автоматически сохранены на первые 10 программируемых клавиш первой клавишной панели.

© Ericsson Enterprise 2004