BusinessPhone – Диспетчер ACD
Средства ISDN

## Ответ на входящий вызов с ISDN-линии

О поступлении вызова сообщает сигнал вызова и мигающая лампа; ответьте на вызов как обычно. Возможен один из следующих вариантов.

Пример 1:

Общая сеть предоставляет номер вызывающего абонента.

Вызывает г. Иванов, его общий номер 0 181100 4736.

Пример 2:

Вызывающий абонент включил функция запрета отображения номера. (Выдача номера вызывающего абонента выключена).

Пример 3:

Общая сеть не может предоставить номер вызывающего абонента; в этом случае на дисплее будет показан обычный номер внешней линии.

Пример 4:

Вызывающий номер был переадресован в общей сети; на дисплее будут показаны вызывающий и переадресовавший номера.

© Ericsson Enterprise 2004