BusinessPhone – Диспетчер ACD
Статистика > Режим программирования

## Определение значений порогового времени

Как указывалось выше, вы можете задать по два пороговых времени для каждой группы ACD.

Порог 1 (Т1):

Наберите код.

Enter

Нажмите клавишу «Ввод» (запрограммировано заранее).

Или:

2nd

Нажмите.

Наберите номер группы ACD (номер вызова группы).

Enter

Нажмите клавишу «Ввод» (запрограммировано заранее).

Введите пороговое время (0–255 с).

Enter

Нажмите клавишу «Ввод» (запрограммировано заранее).

Если вы неверно набрали цифру, нажмите для удаления последней введенной цифры клавишу уменьшения громкости.

Нажмите, чтобы завершить программирование.

Телефон возвращается в обычный режим.

Порог 2 (Т2):

Наберите код.

Повторите описанную выше процедуру.

© Ericsson Enterprise 2004