BusinessPhone – Диспетчер ACD
Описание

## Тоны

Тоны слышны в трубке.

Тон контроля посылки вызова (КПВ) (Система готова принять цифры) |  |
Особый тон КПВ (Система готова принять цифры, на линии включена переадресация) |  |
Тон вызова (Сигнал вызова для вызываемого абонента) |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Особый тон вызова (Сигнал вызова для Линии 2) |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Тон «занято» (Вызываемый абонент занят) |  |
Тон недоступности номера (Вызываемый номер недоступен или не подключен) |  |
Тон ожидания вызова |  |  |  |  |
Тон блокировки (Вызов нельзя выполнить из-за перегрузки, или вызываемая линия блокирована) |  |
Тон подтверждения (Подтверждение доступа к запрошенной функции) |  |
Тон вмешательства (Передается всем участникам разговора при вмешательстве) |  |
Тон конференц-связи (Передается всем участникам конференц-связи) |  |  |  | – повторяется через 15 секунд |

### Сигналы

Сигналы вызова звучат из аппарата.

Сигнал внутреннего вызова |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Сигнал внешнего вызова |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Сигнал автоматического обратного вызова |  |

Примечание:

Тоны и сигналы вызова в этом руководстве относятся к стандартной системе, но в разных странах они могут быть разными.

© Ericsson Enterprise 2004