BusinessPhone – ACD-övervakare
Andra användbara funktioner

## Tandemkonfigurering

En tandemkonfigurering är en enhet som består av två telefoner med samma katalognummer. Den ena telefonen definieras som huvudtelefon och den andra som andratelefon. Funktionen underlättar för användare som t.ex. har en fast telefon på skrivbordet (huvudtelefonen) och som behöver röra sig i byggnaden med sin bärbara telefon (andratelefonen). En tandemkonfigurering fungerar i stora drag så här:

#### Aktivera tandemkonfigurering

Andratelefon på/av

Tryck (förprogrammerad).

Eller:

Slå för att logga in andratelefonen.

För inkommande samtal:

- Båda telefonerna fungerar som en enda anknytning.

För utgående samtal:

- Båda telefonerna fungerar som två separata anknytningar.

#### Avaktivera tandemkonfigurering

Andratelefon på/av

Tryck (förprogrammerad).

Eller:

Slå för att logga ut andratelefonen.

För inkommande samtal:

- Det går inte att ringa till andratelefonen och huvudtelefonen fungerar som vanligt.

För utgående samtal:

- Båda telefonerna fungerar som två separata anknytningar.

#### Flytta över samtal mellan medlemmarna i en tandemenhet

Förfrågan

Tryck och ring upp ditt eget katalognummer.

Överflyttning

Tryck.

© Ericsson Enterprise 2004