BusinessPhone – ACD-övervakare
Samtalsmätare

## Integrerad systemkontroll

För att undvika att mätarställningar går förlorade när systemet konfigureras om finns en funktion för integrerad systemkontroll där du kan läsa av alla mätare som inte nollställdes före omkonfigureringen. En särskild behörighetsnivå krävs för att man ska kunna starta en systemkontroll (hör med systemadministratören om din telefon har denna funktion).

Mata in.

(Samma steg som när man ska läsa av den sammanlagda kostnaden.)

Tryck för att inleda en systemkontroll (se teckenfönstret).

Om ett fel hittas vid kontrollen visas följande information:

Tryck för att visa de felaktiga posterna (se teckenfönstret).

I teckenfönstret visas den första felposten i systemet. De anknytningsnummer som togs bort under omkonfigurationen visas, samt kostnaden för dessa.

Tryck för att gå till nästa felpost (se teckenfönstret).

Tryck för att växla mellan visning av markeringar och kostnader (se teckenfönstret).

Tryck för att radera felposten (se teckenfönstret).

I det här fallet görs ingen utskrift även om en skrivare är ansluten.

Tryck för att återgå till föregående meny (se teckenfönstret).

© Ericsson Enterprise 2004