BusinessPhone – ACD-övervakare
Inkommande samtal

## Besvara samtal

Lyft luren.

#### Handsfree

Linje 1

Tryck utan att lyfta luren.

Eller:

Tryck utan att lyfta luren.

Du står i kontakt med den som ringer via högtalare och mikrofon.

Tryck för att avsluta ett handsfree-samtal.

#### Från en annan anknytning

Du kan besvara ett samtal till en annan anknytning från valfri telefon.

Ring upp den anknytning till vilken det ringer.

Du får upptagetton.

Tryck (se teckenfönstret).

#### Tillåt samtal på linje 2

Vill du vara tillgänglig för inkommande samtal även då du talar i telefon måste du först programmera in Ledig på annan linje på en av de programmerbara knapparna.

Tryck för att aktivera/avaktivera Ledig på annan linje (förprogrammerad).

När Ledig på annan linje är aktiv lyser lampan med fast sken och du kan ta emot samtal medan du talar.

#### Besvara ett andra samtal

Du talar i telefon när en dämpad signal hörs och linjelampan blinkar för att ange att ett nytt samtal väntar:

Linje 2

Tryck på den blinkande linjeknappen.

Det första samtalet parkeras.

Obs!

Vill du se vem som ringer trycker du först på (se teckenfönstret).

Återgå till det första samtalet:

Linje 1

Tryck på den första linjeknappen.

Det andra samtalet parkeras. Du återgår till det ursprungliga samtalet.

Tryck för att avsluta pågående samtal.

© Ericsson Enterprise 2004