BusinessPhone – ACD-övervakare
Beskrivning

## Displayinformation

Instruktioner i teckenfönstret hjälper dig att använda telefonen. När telefonen inte används visas allmän information på den övre raden. På andra raden står ditt namn och anknytningsnummer. På nedre raden visas ledtexter för menyknapparna.

Vid interna samtal visas den andra personens namn, anknytningsnummer och status på andra raden.

Ringer du internt till någon som har vidarekopplat telefonen står den uppringda personens namn och anknytningsnummer på första raden och vart samtalet vidarekopplas på andra raden.

Vid inkommande externa samtal står den andra personens namn och status på andra raden (om vederbörande är ansluten via ISDN).

#### Statusinformation

Statusinformation under interna samtal:

|  |  |  | Det uppringda numret är spärrat. |
|  |  |  | Överbelastning i systemet. |
|  |  |  | Du kan inte svara på inkommande samtal från gemensam klocka. |
|  |  |  | Det önskade numret är inte tillgängligt. |
|  |  |  | Inbrytning. |
|  |  |  | Inkommande samtal. |
|  |  |  | Konferens. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen är ledig. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen är ledig på linje 2. |
|  |  |  | Numret var ofullständigt. |
|  |  |  | ISDN-samtal, den uppringda/uppringande parten har aktiverat ”nummersekretess”. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen har parkerat ett samtal. |
|  |  |  | Ett samtal har parkerats. |
|  |  |  | Samtalsläge. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen är upptagen. |
|  |  |  | Numret används inte. |
|  |  |  | Aviseringsläge. |
|  |  |  | Återuppringning från ett individuellt parkerat samtal. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen har textinformation lagrad. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen har röstinformation lagrad. |
|  |  |  | Anger utomhustemperaturen och dess aktuella tendens (stigande eller sjunkande) om telefonsystemet är utrustat med termometer (tillval). |

© Ericsson Enterprise 2004