BusinessPhone – ACD-övervakare
Andra användbara funktioner

## DTMF-toner

DTMF-funktionen används för att styra telefonsvarare och andra telekomenheter.

Ring ett internt eller externt samtal till önskad enhet.

När samtalet besvaras kan du fortsätta mata in siffror som skickas som tonvalskoder (DTMF) till den uppringda enheten. Dessa koder aktiverar sedan en viss funktion hos enheten.

© Ericsson Enterprise 2004