BusinessPhone – ACD-övervakare
Beskrivning

## Dialog 3213 Executive

1 Teckenfönster

3 x 40 tecken. Se avsnittet Displayinformation.

2 Menyknappar

Knapparnas funktion varierar. De aktuella funktionerna visas på nedersta raden i teckenfönstret. Uppmanas du att ”(se teckenfönstret)” ska du trycka på menyknappen under namnet på den funktion du vill använda.

3 2:a

Denna knapp ger dig tillgång till knapparnas andrafunktioner (dvs. den funktion som står på andra raden vid varje knapp).

4 Meddelande / Info

a. |  | Används för att skicka och ta emot meddelanden. Se avsnittet Meddelanden.

b. |  | Används för att ange information. Se avsnittet Frånvaroinformation.

5 Programmerbara funktionstangenter med dubbla funktioner (A–N)

För lagring av nummer och programmering av funktioner.

6 Programmerbar funktionsknapp med dubbel funktion (C)/Headset-knapp

a. |  | För lagring av nummer och programmering av funktioner.

b. |  | Headset-funktionen är bara tillgänglig då tilläggsenheten (DBY 410 02) är installerad. Headset-knappen programmeras av systemadministratören. Se avsnittet Tillbehör.

7 Överflyttning / Vidarekoppling

a. |  | Används för att flytta över pågående samtal. Se avsnittet Under samtal.

b. |  | För att beställa/avbeställa vidarekoppling. Se avsnittet Vidarekoppling.

8 Förfrågan / Konferens

a. |  | Används för att göra en förfrågan både internt och externt.

b. |  | För initiering av konferenssamtal.

Se avsnittet Under samtal.

9 Linje 2 / Läs &

a. |  | Linjeknapp 2 för inkommande och utgående samtal.

b. |  | Läsa textinformation. Se avsnittet Frånvaroinformation.

10 Linje 1 / Spara/Repetition

a. |  | Linjeknapp 1 för inkommande och utgående samtal.

b. |  | Spara ett externt nummer eller ringa upp det på nytt. Se avsnittet Utgående samtal.

11 Volym

För inställning av ljudvolymen. Används även för blanksteg/backsteg i skrivläge. 12

Sekretess

För inkoppling eller bortkoppling av mikrofonen. Se avsnittet Under samtal.

13 Högtalare på/av

För inkoppling eller bortkoppling av högtalaren. Se avsnittet Under samtal.

14 Avsluta

För att avsluta samtalet, eller nollställa teckenfönstret vid programmering.

15 Mikrofon

16 Extra knappsats (A–Q)

17 programmerbara funktionsknappar med dubbla funktioner per knappsats. Fyra knappsatser kan anslutas.

Obs!

Om en eller två knappsatser används kan expansionsknappsatsen DBY 409 01 användas. Om tre eller fyra knappsatser används måste däremot alla expansionsknappsatser vara av typen DBY 409 02.

17 Högtalare

18 Lur med hörhjälpmedel

Obs!

Lurens högtalardel kan dra till sig små metallföremål.

© Ericsson Enterprise 2004