BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Appels sortants

## Recomposition automatique

Si vous composez un numéro externe et que la ligne est occupée ou que personne ne répond, vous pouvez demander au système de recomposer automatiquement le numéro jusqu'à ce que l'appel aboutisse.

Cette fonction est activée à l'aide des touches de fonction. Ainsi, vous devez au préalable programmer une touche programmable (une touche par numéro). Vous pouvez activer la recomposition automatique simultanée de 5 numéros externes au maximum.

#### Activer

Pendant l'appel :

Automatic Redial 1

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction (pré‑programmée).

Le témoin lumineux de recomposition automatique clignote rapidement et est allumé lorsque la demande est archivée et activée. Vous entendez la tonalité de contrôle.

Raccrochez le combiné.

ou

Clear

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Vous êtes rappelé si le numéro appelé est libre ou dès que l'extension est libre. Les informations affichées sur l'écran sont les suivantes :

Décrochez le combiné lorsque vous êtes rappelé.

(Vous pouvez également appuyer sur la touche de réponse/transfert en mode mains libres).

Remarques :

Vous ne pouvez pas faire de nouvelle demande sur une touche qui est déjà en mode rappel tant que la demande en cours n'est pas annulée.

Lorsque le témoin lumineux de recomposition automatique clignote rapidement, votre ligne est occupée. Vous ne pouvez ni recevoir, ni effectuer des appels.

Le nombre de tentatives de recomposition et la durée de l'activation de la fonction sont programmés par votre administrateur système.

#### Annuler

Automatic Redial 1

Appuyez sur la touche programmable correspondante pour annuler la demande de recomposition automatique (pré‑programmée).

Remarque :

Selon la programmation du système, la demande de recomposition automatique peut être annulée automatiquement.

#### Pause

Vous pouvez interrompre l'ensemble des demandes activées avec succès en programmant une touche pause distincte.

Appuyez sur cette touche pour effectuer une pause (pré‑programmée).

Les demandes sont interrompues et les témoins lumineux des touches de recomposition automatique clignotent lentement.

Appuyez sur cette touche pour reprendre la recomposition automatique (pré-programmée).

© Ericsson Enterprise 2003