BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Description

## Dialog 3214

1 Écran

5 x 40 caractères. Voir section Info écran.

2 Touches de fonction

Les fonctions dépendent de l'état des communications et apparaissent sur la dernière ligne de l'écran. Lorsque l'indication (voir écran) apparaît, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à la fonction.

3 2nd

Cette touche permet d'accéder aux fonctions secondaires (ces fonctions sont affichées sur la deuxième ligne de la touche correspondante).

4 Message

Pour envoyer et recevoir des messages. Voir section Messages.

5 Info

Pour entrer des informations. Voir section Message d'absence.

6 Touches programmables à double fonction (A-C)

Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

7 Touche programmable à double fonction (B) / Touche Headset (Casque)

a. |  | Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

b. |  | La fonction casque n'est disponible que si l'unité optionnelle (DBY 410 02) est installée. La touche du casque est programmée par l'administrateur système. Voir section Accessoires.

8 Touche Clear (Effacer) gauche / Touche Clear (Effacer) droite

Pour déconnecter l'appel de gauche ou de droite, voir section Appels entrants.

9 Touche Speech (Conversation) gauche / Touche Speech (Conversation) droite

Pour parler avec l'appelant affiché à gauche ou à droite. Cette fonction permet également d'effectuer une intrusion lorsqu'une extension est occupée. Voir sections Appels entrants et Appels sortants.

10 Off duty (Absent)

Permet de mettre le poste dans l'état absent. Voir section Assistance.

11 Monitor (Surveillance)

Pour surveiller un appel mis en attente. Voir sections Surveillance des appels longue distance et Mise en attente individuelle et surveillance.

12 Loop 1 / 2 / 3 (Attente 1 / 2 / 3)

Pour mettre des appels en attente. Voir sections Appels sortants et Pendant un appel.

13 Notify (Notifier)

Pour réserver une extension ou une ligne réseau lorsqu'elle est occupée. Voir section Appels sortants.

14 Contrôle du volume

15 Mute (Secret)

Pour activer ou désactiver le micro. Voir section Pendant un appel.

16 Activation/désactivation du haut-parleur

Pour activer ou désactiver le haut-parleur. Voir section Pendant un appel.

17 Répondre/Transférer/Entrée

a. |  | Pour répondre aux appels/les transférer. Voir sections Appels entrants, Appels sortants, Taxation, Fonctions de groupe et Autres fonctions.

b. |  | Pour entrer/sélectionner des informations. Voir sections Assistance et Messages.

18 Microphone

19 Module de touches supplémentaire (A-Q)

17 touches programmables à double fonction par module.
Quatre modules peuvent être connectés.

Remarque :

Si vous utilisez un ou deux modules de touches, le module de touches supplémentaire DBY 409 01 peut être utilisé. Toutefois, si vous en utilisez trois ou quatre, tous les modules de touches supplémentaires doivent être du type DBY 409 02.

20 Haut-parleur

21 Combiné avec fonction d'écoute amplifiée

Attention !

De petits objets métalliques peuvent rester accrochés dans la région du combiné.

© Ericsson Enterprise 2003