BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Déviation d'appels

## Modification de la déviation tiers

En tant qu'opérateur ou opératrice, vous avez la possibilité de modifier, d'activer ou d'annuler une déviation tiers, par exemple lorsqu'une personne est malade et souhaite que quelqu'un d'autre réponde à ses appels. Vous pouvez contrôler les déviations internes et externes.

Remarque :

Toute extension verrouillée est outrepassée.

#### Modifier et activer la déviation interne

Pour modifier et activer une déviation interne programmée :

Composez ce code.

Composez le numéro de l'extension, puis appuyez sur cette touche.

Composez le nouveau numéro de déviation.

Appuyez sur cette touche pour activer la déviation individuelle.

Vous entendez la tonalité de contrôle.

Clear

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Remarque :

Vous ne pouvez pas activer une déviation interne individuelle si une déviation externe individuelle est déjà activée.

#### Annuler la déviation interne

Composez ce code.

Composez le numéro de l'extension, puis appuyez sur cette touche.

La déviation interne programmée est désactivée.

Clear

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

#### Programmer et activer un nouveau numéro de déviation externe

Pour programmer un nouveau numéro de déviation externe individuelle :

Composez ce code.

Composez le numéro de l'extension, puis appuyez sur cette touche.

Composez le préfixe pour les appels externes suivi du nouveau numéro de déviation externe.

Vous pouvez composer jusqu'à 24 chiffres.

Remarque :

Si votre réseau public nécessite l'attente d'une seconde tonalité, appuyez sur .

Appuyez sur cette touche pour activer la déviation individuelle.

Vous entendez la tonalité de contrôle.

Clear

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Remarque :

Appelez l'extension pour vérifier que la déviation externe a été définie correctement. De cette façon, vous êtes sûr que le numéro a été programmé correctement et que les appels ne seront pas déviés vers une autre personne par erreur.

#### Annuler la déviation externe

Composez ce code.

Composez le numéro de l'extension, puis appuyez sur cette touche.

La déviation externe programmée est désactivée.

Clear

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Remarque :

Le numéro de déviation programmé n'est pas supprimé de la mémoire, mais seulement désactivé.

#### Réactiver la déviation externe

Pour activer une déviation externe programmée :

Composez ce code.

Composez le numéro de l'extension, puis appuyez sur cette touche.

Clear

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

© Ericsson Enterprise 2003