BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Appels sortants

## Ligne externe occupée

Si aucune ligne réseau n'est disponible pour votre appel :

Notify

Appuyez sur cette touche.

Loop 1

Appuyez sur une touche d'attente libre.

Le témoin lumineux de la touche s'allume de manière permanente. Vous pouvez répondre aux nouveaux appels entrants.

Une sonnerie et le clignotement de la touche d'attente vous informent qu'une ligne réseau est disponible.

Loop 1

Rappuyez sur cette touche.

Le témoin lumineux de la touche d'attente s'éteint. Vous entendez alors la tonalité externe. Continuez d'effectuer votre appel externe.

#### Intrusion sur une ligne réseau occupée

Vous pouvez intervenir sur une ligne réseau occupée.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée (voir écran).

L'écran affiche le correspondant de la ligne réseau occupée.

Speech

Appuyez sur cette touche pour effectuer une intrusion.

Vous entendez alors une tonalité d'avertissement. Informez la ligne réseau du nouvel appel.

Speech

Rappuyez sur cette touche.

Le correspondant en communication sur la ligne réseau est déconnecté.

© Ericsson Enterprise 2003