BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Uitgaande gesprekken

## Opschakelen en gedwongen vrijgave

Wanneer een opgeroepen aansluiting bezet is, kunt u lopende gesprekken onderbreken en nieuwe oproepen voorrang geven. Op een bezet nummer opschakelen:

Druk en houd vast (zie display).

De gesprekspartner van het bezet nummer wordt op het display getoond.

Gesprek

Druk.

Gesprek

Druk om op te schakelen.

Er volgt een waarschuwingstoon. Informeer de aansluiting over het nieuwe gesprek.

Kies optie 1 of 2.

#### Optie 1

De aansluiting aanvaardt de oproep:

Gesprek

Druk opnieuw.

De persoon die met de aansluiting spreekt, wordt onderbroken.

Gesprek

Druk.

Spraakcontact met de oproeper. Informeer de oproeper.

Druk om het gesprek te voeren.

#### Optie 2

De aansluiting vraagt de oproeper om te wachten:

Gesprek

Druk.

Gesprek

Druk opnieuw.

Spraakcontact met de oproeper. Informeer de oproeper.

Druk om het gesprek te voeren.

Het gesprek wordt automatisch geplaatst, wanneer het vrij wordt.

Notitie:

Indien de opschakeling niet toegelaten is, vraag de oproeper om opnieuw te bellen.

© Ericsson Enterprise 2003