BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
BEA Dialoogbeschrijving

## DSS aangesloten

De toetsenborddialoog toont een interactieve afbeelding van de DSS eenheid (eenheden). DSS betekent Direct Station Select, een andere naam voor het optionele toetsenbord dat op uw systeemtelefoon is aangesloten.

Een rode lamp toont aan dat er een functie of een individueel verkort nummer (of beide) aan de toets werd toegewezen. Beweeg de muis over de programmeerbare toetsen van de DSS eenheid om de toetsparameters toetsnaam, toetsfunctie, toegewezen nummer/id en individueel verkort nummer te bekijken.

Bijkomend verschijnt er een groene stipje op de gekozen toets. Klik op de gekozen toets om het pop-up venster te sluiten en de toetsparameter-dialoog te doen verschijnen. In deze dialoog kunt u de toetsfunctie, het toegewezen nummer of de id wijzigen en een belalternatief en een prioriteit kiezen, indien beschikbaar. Zie ook Toetsparameters.

Wijzig nu de toetsparameters zoals gewenst. Wanneer u met uw wijzigingen tevreden bent, klik op overdragen in de besturingsbalk onderaan om uw wijzigingen in het systeem op te slaan.

#### Acties

reload |  | Om een geprogrammeerd nummer uit het systeem op te vragen. |
vorig |  | Om de programmering van de vorige toets te bekijken. |
volgend |  | Om de programmering van de volgende toets te bekijken. |
geblokkeerd |  | Om de toetsenbord-dialoog te sluiten. |

© Ericsson Enterprise 2003