BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Berichten

## Bericht verzenden

U kunt een bericht verzenden zonder een nevenaansluiting op te roepen (direct bericht) of wanneer u een nevenaansluiting oproept en een bezettoon hoort of geen antwoord krijgt.

#### Direct bericht

Bericht

Druk.

Druk (zie display).

Kies het nevenaansluitingsnummer en druk (zie display).

Berichttype kiezen (zie display).

Notitie:

Na het verzenden, kunt u dit herhalen naar andere nevenaansluitingen. U kunt ook het verzendende nevenaansluitingsnummer veranderen, indien u wenst dat het bericht door iemand anders wordt verzonden (indien deze functie toegelaten is). Gelieve uw systeembeheerder te vragen, indien u deze functie nodig hebt.

Bericht

Druk om de procedure te beëindigen.

Het bericht werd verzonden. Het berichtlampje gaat uit.

#### Tijdens een onbeantwoord gesprek

U kunt een terugbel-, voice of tekstbericht zenden, wanneer u een nevenaansluiting oproept en een bezettoon hoort of geen antwoord krijgt.

Bericht

Druk.

Berichttype kiezen (zie display).

Notitie:

Na het verzenden, kunt u dit herhalen naar andere nevenaansluitingen.

#### Terugbellen

Druk om een bel mij bericht te verzenden (zie display).

#### Stem

Druk om een gesproken bericht te verzenden (zie display).

Gebruik de menutoetsen om uw bericht op te nemen en te verzenden (zie display).

Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

#### Tekst

Druk om een tekstbericht te verzenden (zie display).

Enkel beschikbaar bij displaytoestellen. Zie paragraaf Tekst schrijven.

Bericht

Druk om de procedure te beëindigen.

Het bericht werd verzonden. Het berichtlampje gaat uit.

© Ericsson Enterprise 2003