BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Bediening

## Nachtschakelaar

Deze functie schakelt het complete systeem naar de nachtschakelmodus. De nachtschakelmodus leidt alle inkomende externe oproepen om naar een vastgelegde nachtantwoordpositie bijv. een antwoordapparaat.

Nacht

Druk om te activeren (voorgeprogrammeerd).

De lamp geeft licht. Nachtschakelaar actief.

Nacht

Druk opnieuw om te deactiveren (voorgeprogrammeerd).

Het licht gaat uit. Nachtschakelaar passief.

© Ericsson Enterprise 2003