BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Uitgaande gesprekken

## Interne gesprekken voeren

Hoe worden interne gesprekken gevoerd.

Kies een nevenaansluitingsnummer of een intern groepsnummer.

De status van de nevenaansluiting wordt getoond.

Of:

Thomas P

Druk een voorgeprogrammeerde toets.

De status van de nevenaansluiting wordt getoond.

#### Algemene hanteringswijze:

Gesprek

Druk om een nevenaansluiting op te roepen.

Clear

Druk om het gesprek te beëindigen.

© Ericsson Enterprise 2003