BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Tekst schrijven

## Persoonlijke instellingen

Het bedieningspaneel instellen om aan uw wensen te voldoen.

Druk (zie display).

Druk (zie display).

Ga door en kies de te veranderen modus.

(antwoord, extensie of signaal).

#### Antwoordmodus

U kunt tussen drie verschillende antwoordmodi kiezen:

1. |  | Manueel antwoorden met de hoorn (standaardwaarde).

2. |  | Manueel antwoorden met de antwoordtoets.

3. |  | Automatisch antwoorden. (Het gesprek wordt automatisch verbonden zonder een toets in te drukken.)

Notitie:

Indien u een gesprek via een monitor of kringtoets voert en modus 3 hebt gekozen, zal deze modus tijdelijk naar modus 2 omschakelen (om de gebruiker de mogelijkheid te geven inkomende gesprekken aan te nemen uit de operator wachtrij of gesprekken die op de monitor/kringtoets in wacht geplaatst zijn).

Druk (zie display)

Druk om antwoordmodus te kiezen (zie display)

Druk om de instellingen te bevestigen (zie display)

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

#### Extensiemodus

U kunt tussen drie verschillende extensiemodi kiezen:

1. |  | Manuele extensie met de hoorn (standaardwaarde).

2. |  | Manuele extensie met de extensietoets.

3. |  | Automatische extensie. (Het gesprek wordt automatisch toegevoegd zonder een toets in te drukken.)

Druk (zie display).

Druk om de extensiemodus te kiezen (zie display).

Druk om de instellingen te bevestigen (zie display).

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

#### Signaalmodus

U kunt tussen twee verschillende signaalmodi kiezen:

1. |  | Continu (standaardwaarde).

2. |  | Onderbroken.

Druk (zie display)

Druk om de signaalmodus te kiezen (zie display).

Druk om de instellingen te bevestigen (zie display)

Clear

Druk om de procedure te beëindigen.

© Ericsson Enterprise 2003