BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Tijdens gesprekken

## Doorverbinden

U wenst een inkomend gesprek naar een nevenaansluiting door te verbinden.

Kies het nummer van de nevenaansluiting of een intern groepsnummer.

De status van de nevenaansluiting wordt getoond.

Of:

Thomas P

Druk een voorgeprogrammeerde toets.

De status van de nevenaansluiting wordt getoond.

Kies optie 1 of 2.

Notitie:

Indien de nevenaansluiting bezet is, zie paragraaf Nummer bezet.

#### Optie 1

Direct doorverbinden:

Notitie:

Vergewis u ervan dat u met de gewenste partij verbonden bent. Gelieve de notities en waarschuwingen te lezen in paragraaf Nuttige tips.

Druk.

Of:

Plaats de hoorn terug.

Het gesprek is doorverbonden. Externe gesprekken kunnen alleen maar doorverbonden worden met de transfertoets, wanneer deze verbindingstoestand door het systeemprogramma wordt toegelaten.

#### Optie 2

Het eerste gesprek aankondigen:

Gesprek

Druk om een nevenaansluiting op te roepen.

Kondig het gesprek aan, wanneer de aansluiting antwoordt.

Druk.

Of:

Plaats de hoorn terug om het gesprek te voeren.

#### Doorverbinden naar een bezet nummer

U kunt zelfs gesprekken doorverbinden naar een bezet nummer. De andere partij hoort een uitgeschakeld signaal (wachten indien bezet), en het gesprek wordt voortgezet, zodra het lopende gesprek beëindigd is (als wachten indien bezet toegelaten is).

#### Terugbellen

U wordt teruggebeld, wanneer u een extern gesprek doorverbonden hebt en de andere aansluiting niet heeft geantwoord binnen een bepaalde tijd. Uw telefoon zal opnieuw rinkelen.

© Ericsson Enterprise 2003