BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Beschrijving

## Display informatie

Het display steunt uw acties op het telefoontoestel met stap voor stap aanwijzingen.

Het kantelbare display bestaat uit 5 rijen, met plaats voor 40 letters per rij. De velden op het display bestaan uit de volgende informatie.

Wanneer uw telefoon vrij is, toont de eerste (bovenste) lijn datum, tijd, temperatuur, naam en aansluitingsnummer. De tweede lijn toont de wachtrij-informatie. De onderste lijn toont de beschikbare toetsenfuncties in het menu.

Tijdens een extern uitgaand gesprek toont de derde lijn het indexnummer van de externe lijn en het gekozen/verbonden telefoonnummer. De vierde lijn toont het gesprekstype.

Tijdens een intern gesprek toont de derde lijn het nevenaansluitingsnummer en de verkeerstoestand aan. De vierde lijn toont de naam van de oproeper.

Indien u een gesprek voert met iemand die een omleiding geactiveerd heeft, tonen de eerste en de tweede lijn de naam en het aansluitingsnummer van de opgeroepen persoon en de derde en vierde lijn, naar waar het gesprek werd omgeleid.

Tijdens een extern inkomend gesprek toont de derde lijn het indexnummer van de externe lijn en de verkeerstoestand. De vierde lijn toont het telefoonnummer van de oproeper en het gesprekstype.

#### Statusinformatie

De statusinformatie van inkomende en uitgaande gesprekken verschijnt soms als afkorting en soms als volledig woord:

|  |  |  | Personenoproep niet in bedrijf. |
|  |  |  | Nummer of functie geblokkeerd. |
|  |  |  | Aansluiting is bezet (wachtrijtoestand wordt getoond). |
|  |  |  | Aangevraagde personenoproep is voltooid. |
|  |  |  | Opstopping in het systeem, het gesprek kan niet worden doorverbonden. |
|  |  |  | Aantal gesprekken in de algemene wachtrij. |
|  |  |  | Gesprek herzonden. |
|  |  |  | Lijn 1 van de opgeroepen aansluiting is vrij. |
|  |  |  | Lijn 1 van de opgeroepen aansluiting is bezet, maar lijn 2 is vrij. |
|  |  |  | Aantal gesprekken in de individuele wachtrij. |
|  |  |  | Intercomgesprek. |
|  |  |  | Het nummer was onvolledig. |
|  |  |  | Voice informatie geactiveerd. |
|  |  |  | Tekstinformatie geactiveerd. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft tekst- of voice informatie opgeslagen. |
|  |  |  | Informatieverzoek. |
|  |  |  | Opschakeling op een lopend gesprek. |
|  |  |  | Kwaadwillige oproepersidentificatie aanvaard. |
|  |  |  | Kwaadwillige oproepersidentificatie afgekeurd. |
|  |  |  | Gesprek belasten. |
|  |  |  | Oproep voordien niet beantwoord. |
|  |  |  | Heroproep van een voordien beantwoorde oproep. |
|  |  |  | Een extern inkomend gesprek werd terug naar de operator geleid. |
|  |  |  | Beperkte aansluiting, oproepen kunnen niet worden afgehandeld. |
|  |  |  | Bellen om oproep aan te kondigen. |
|  |  |  | Seriegesprekken. |
|  |  |  | Gespreksverbinding. |
|  |  |  | Doorverbonden gesprek |
|  |  |  | Niet toegewezen nummer. |
|  |  |  | Radiopersonenoproep. |
|  |  |  | Geeft de buitentemperatuur en de tendens aan (naar boven of beneden), indien uw telefoon met een optionele temperatuursensor is uitgerust. |

© Ericsson Enterprise 2003